3.4 NT-C的合成
反应原理：
[image: images/3a4a2fa3ea82c53b69a6b9cfb60a8a0aa2f70971455d3b284b4a68a2db4b654e.jpg]
投料配比:
	原材料
	摩尔配比
	分子量
	投量
	备注

	NTKW-B
	1
	220.26
	1.9kg
	

	溴苄
	1.5
	171.04
	2.2kg
	密度 1.44

	钠氢
	2
	24.00
	690g
	含量60%

	四丁基碘化铵
	0.02
	369.37
	63.6g
	

	无水四氢呋喃
	
	
	6.7L
	V/M=3.5，反应

	乙醇
	
	
	1L
	后处理

	乙酸乙酯
	
	
	6L
	后处理

	乙酸乙酯
	
	
	20L
	过柱

	石油醚
	
	
	99L
	过柱

	无水硫酸钠
	
	
	500g
	


操作过程:
	步骤
	工艺描述
	估计时间 （分钟）

	1.投 料反 应
	向反应瓶中加入690gNaH(60%)和 5LTHF，1.9KgNT-B 加入2L无水THF，滴加入上述体系中，30分钟内滴完，控 温35-45℃。滴毕加热至40℃反应1h,降温至30℃,加入63.6g 四丁基溴化铵，加入2.2kg溴苄，控温40℃以下。加毕，保 温30℃反应1h。TLC(乙酸乙酯：石油醚=1:3)监测反应反应
	6小时

	2.后
	完毕。 反应完毕后，降温至10℃，分批加入1L乙醇，1L 水淬
	3小时
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CAS:117641-39-1 CAS:110567-22-1




